Sokolniki, dnia 05.09.2022 r.

Znak sprawy: **RIOS.042.6.2021**

**-wszyscy Wykonawcy -**

1. **dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym pn. „***Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach*”** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021., poz. 1129 t. j. ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Sokolniki, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 01.09.2022 r.**

***Pytanie 1***

***Z analizy wymogów technicznych w obszarze nawierzchni poliuretanowych wynika że Zamawiający sformułował swoje oczekiwania na podstawie starszych badań które oczywiście SA zgodne z obowiązująca norm PN EN 14877:2014 ale się zdezaktualizowały. Producent systemów dostarczył nam nowe badania które nieco różnią się od wymaganych przy czym w większości są identyczne albo lepsze. W zaistniałej sytuacji poniżej prezentujemy opisane przez Zamawiającego systemy poliuretanowe z nowymi wartościami poszczególnych parametrów które w żaden sposób nie obniżają walorów techniczno – użytkowych zaprojektowanego obiektu?***

***Parametry nawierzchni poliuretanowej w systemie dwuwarstwowym 8+8***

1. ***Grubość (mm) – 16.1,***
2. ***Tarcie (opór poślizgu) (PTV)***

* ***nawierzchnia sucha – 106***
* ***nawierzchni mokra - 54***

1. ***Wytrzymałość na rozciąganie (MPa(N/mm2)) – 1.2***
2. ***Wydłużenie przy zerwaniu (%) – 82***
3. ***Odporność na zużycie (metoda Tabera) (g) – 0.9***
4. ***Odporność po sztucznym starzeniu:***

* ***odporność na zużycie (metoda Tabera) (g) – 1.73***
* ***zmiana barwy, stopień skali szarej – 4-5***

1. ***Amortyzacja (%) – 35***
2. ***Odkształcenie pionowe (mm) – 0.9***
3. ***Odporność nawierzchni na kolce***

* ***wytrzymałość na rozciąganie po kolcach (MPa(N/mm2) – 0.73***
* ***zmniejszenie wytrzymałość na rozciąganie (%) - 4***

***Parametry nawierzchni poliuretanowej w systemie natryskowym***

1. ***Grubość (mm) – 13.1,***
2. ***Tarcie (opór poślizgu) (PTV)***

* ***nawierzchnia sucha – 85***
* ***nawierzchni mokra - 59***

1. ***Wytrzymałość na rozciąganie (MPa(N/mm2)) – 1.1***
2. ***Wydłużenie przy zerwaniu (%) – 75***
3. ***Odporność na zużycie (metoda Tabera) (g) – 0.6***
4. ***Odporność po sztucznym starzeniu:***

* ***odporność na zużycie (metoda Tabera) (g) – 0.63***
* ***zmiana barwy, stopień skali szarej – 4***

1. ***Amortyzacja (%) – 35***

* ***Temperatura – 100C – 36***
* ***Temperatura - 230C - 36***

1. ***Odkształcenie pionowe (mm)***

* ***Temperatura - 100C – 1.3***
* ***Temperatura - 230C – 1.7***
* ***Temperatura - 400C – 1.9***

1. ***Odporność nawierzchni na kolce***

* ***wytrzymałość na rozciąganie po kolcach (MPa(N/mm2) – 0.69***
* ***zmniejszenie wytrzymałość na rozciąganie (%) - 5***

***Odpowiedź na pytanie 1***

„*Dopuszczamy wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego, posiadające aktualny certyfikat produktu (Product Certificate) które spełniają wymagania World Athletics (IAAF) zgodnie z zakresem wartości podstawowych parametrów (grubość, odkształcenie pionowe, amortyzacja,  wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostałych parametrów, określonych przez normę PN-EN 14 877:2014”.*

1. **Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIII pkt. 4 SWZ** **przed zmianą jest**: |

Termin składania ofert: **14.09.2022 r. godz. 10.00**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIII pkt. 4 SWZ** **po zmianie jest**: |

Termin składania ofert: **16.09.2022 godz. 10.00**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIII pkt. 12 SWZ** **przed zmianą jest**: |

Termin otwarcia ofert: **14.09.2022 r. godz. 10:15**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIII pkt. 14 SWZ** **po zmianie jest**: |

Termin otwarcia ofert: **16.09.2022 godz. 10:15**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIV pkt. 1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13.10.2022 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale XIV pkt. 1 SWZ** **po zmianie jest**: |

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15.10.2022 r.**

1. **Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmienie treści ogłoszenia o zamówieniu   
   nr 2022/BZP 00325004/01 z dnia 30.08.2022 r. w sekcji VIII – procedura**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.09.2022 r. w BZP.*

1. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.................................................

*(podpis kierownika Zamawiaj*ą*cego*

*lub osoby upowa*ż*nionej)*